**9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА**

**Таблица 9.1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Показатели** | **Единица**  **измерения** | **Современное**  **состояние** | **Расчетный срок** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. ТЕРРИТОРИЯ** | | | | |
| **1.1.** | **Общая площадь земель**  **муниципального района, в**  **том числе:** | **га/%** | **207136,4/100** | **205561,8/100** |
| **1.1.1** | - населенных пунктов | **га/%** | 13450,5/6 | 34158,2/16 |
| **1.1.2** | сельскохозяйственного  назначения | **га/%** | 94770,7/46 | 73237,6/36 |
| **1.1.3** | промышленности и иного  специального назначения | **га/%** | 11137,4/5 | 21199,5/10 |
| **1.1.4** | земли особо охраняемых  территорий и объектов | **га/%** | 18162,6/9 | 19709,6/10 |
| **1.1.5** | лесного фонда | **га/%** | 55342,0/27 | 43536,7/21 |
| **1.1.6** | водного фонда | **га/%** | 14273,2/7 | 13720,2/7 |
| **2. НАСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** | | | | |
| **2.1** | **Численность населения** | **тыс. чел** | **67,6** | **262,4** |
| **3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД** | | | | |
| **3.1** | **Жилищный фонд**  **населенных пунктов** | **тыс.м2 общ.**  **площ.** | **1566** | **9516,6** |
| **3.2** | **Объем жилищного**  **строительства** | **тыс.м2 общ.**  **площ.** | **-** | **7950,6** |
| **4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ** | | | | |
| **4.1** | **Детские дошкольные**  **учрежд.ения** | **мест** | **2803** | **18373** |
| **4.2** | **Общеобразовательные**  **школы** | **мест** | **5980** | **35770** |
| **5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | |
| **5.1** | **Протяженность автодорог**  **общей сети, всего, в том**  **числе:** | **км** | **420,0** | **688,8** |
| **5.1.1** | -автодорог федерального  значения | км | 74,5 | 74,5 |
| **6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | |
| **6.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | |
| **6.1.1** | Водопотребление, всего | тыс. м3/сут. | 8,22 | 70,61 |
| **6.1.2** | Удельное водопотребление | л/сут. на чел. | 141 | 270 |
| **6.1.3** | Производительность  водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 9,0 | 36,9 |
| **6.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | |
| **6.2.1** | Водоотведение, всего, в том  числе: | тыс. м3/сут. | 2,8 | 70,61 |
| **6.2.2** | Производительность КОС  муниципального района | тыс. м3/сут. | 2,2 | 42,1 |
| **6.3 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | | |
| **6.3.1** | Электрическая нагрузка нового  строительства | мВт | **-** | 229,56 |
| **6.4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | |
| **6.4.1** | Потребление газа на  коммунально-бытовые нужды,  часовой | тыс.нм3/ч | 65,51 | 238,74 |
| **6.5 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | |
| **6.5.1** | Потребность в тепле нового  строительства | Гкал/ч | 465 | 2296 |